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临沂瑞丰高分子材料有限公司

      生产安全事故与突发环境事件综合应急演练方案
2026年8月

一、演练目的

为进一步完善生产安全事件的应急响应、决策指挥程序和应急救援措施，检验各部门、各单位对整个应急系统的快速反应能力，提高各专业救援队伍的协调作战应变能力，增强员工安全保护意识及自我保护意识，减少或避免危险化学品事故带来的严重后果，把事故损失降低到最低限度，保证生产经营活动的正常进行。

二、演练内容

1.初期泄漏消除、控制、泄漏现场协调指挥、物资转移。

2.事故发生后，信息上报的程序及汇报内容的演练。

3.鉴于可能对外安全和环境造成影响，公司立即向县局县应急局报告。

4.液氯泄露现场警戒、人员疏散引导、伤员救护、氯气稀释处置、液氯堵漏演练。

5.消防系统及洗消器材的使用。

三、液氯泄漏模拟

液氯库房5#液氯储罐根部阀门垫片腐蚀液氯泄漏，导致液氯库房内地面氯气集聚，公司启动应急预案组织泄漏抢险，并报告县应急局及其他部门请求救援。

四、演练任务

临沂瑞丰高分子材料有限公司重大危险源负责演练现场，启动公司生产安全事故应急预案，立即向县应急局等部门请求协助，并组织公司人员关闭5号液氯罐出口上下游气动阀，切断泄漏源，同时向有关部门报告。

负责应急防护设备分发、车辆指挥等工作。负责紧急情况下的人员疏散、人数清点及物资的转移工作。做好与周边企业以及其他外援单位的联系工作。负责抢险救援物资的供应工作，负责现场防护用品器具、堵漏器材协调工作。

五、演练人员和日期
参演人员：液氯罐区重大危险源包保责任人、MC车间应急人员、公司各应急小组成员及相关人员

演练时间：2026年8月26 日上午 9 时 30 分开始 
六、演练组织机构主要任务和职责 

总指挥：侯宝金
负责整个演练活动的指挥、协调与调度工作。按规定组织开展应急演练；及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救。
现场指挥：沈复强
发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理。协助总指挥开展事故救援、人员协调与其他工作。

通讯联络组：

组长：王玉福  成员：电仪人员

①接到应急指挥部的指令后，与周边企业及村庄等单位联系，说明事故情况并认真回答各单位提出的问题；

②负责事故报警、汇报、通报和外联工作；

抢险救援组：

组长：沈复强 成员：李春峰 袁宗强 抢险救援若干人  液氯储存工段3人 

本车间发生生产安全事故后，妥善保护事故现场，立即采取有效措施组织救援，控制事态发展，利用相应仪器物资，尽最大努力将事故消除在初起状态。立即奔赴事故现场，了解掌握事故情况，并及时上报应急指挥部，听从统一调遣；

抢险救援组成员利用消防设备、防护物资和堵漏设备，按照以人为本，先救人后救物的原则进行救人和应急工作。

警戒疏散组：

组长：秦成民  成员：魏述刚   刘军山等  
①落实并执行应急指挥部或应急办的指令，做好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；

②人员疏散后，再次检查，确保所有人员安全撤离；

③配合消防队、急救医护人员的工作，保证车辆畅通无阻。派人到主要路口接应消防车队、急救车辆和厂外救援队伍。

物资保障组：

组长：齐玉山  成员：周富华  其他仓管员

①物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物资及设备等工具；

②根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；

③根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

环境监测组：

组长：曹洪峰  成员：质检化验员  

①落实并执行应急指挥部或应急办的命令，及时准确报告受污染的水、气监测的数据，供应急指挥部做出正确的判断；

②协助制订各项突发环境事件的应急监测方案；

③突发环境事件处理结束后，做好善后监测工作；

10、医疗救护组：

组长：耿国中  成员： MC车间兼职人员  司机 
①组织救护车俩及医务人员、救援器材等进入指定地点；

②组织现场抢救伤员。

11、安环部负责集合队伍、各参演小组列队，维持会场秩序。

七、演练依据：

临沂瑞丰高分子材料有限公司《生产安全事故应急预案》、《特种设备事故应急预案》、《环境保护事故应急预案》
八、演练规则

演练规则是指为确保演练安全而制定的，演练安全既包括演练参与人员的安全，也包括公众安全。确保演练安全是演练策划过程中的一项极其重要的工作。

1、参与演练的所有人员不得随意进入危险区域，不得指挥他人进入危险区域。

2、演练过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真，特别是在可能使用模拟的方法来提高演练真实程度的地方。

3、演练不应在极端的气候条件进行，不应为了演练需要的情景而污染环境或造成其他次生危害。

4、演练过程中若发生真正紧急情况时可立即终止、取消演练的程序，迅速、明确地通知所有演练人员从演练转到真正的应急救援工作。

九、演练准备

1、现场模拟准备：把液氯库房5号液氯罐作为模拟事故现场位置，对泄漏点做好标记。风向：南风；风力3级。

2、现场指挥部、观摩区等指示牌。

3、MC车间：桌子2张，椅子4个，对讲机6个，全封闭防护服5套，正压式空气呼吸器5套，全面罩、氯气专用防毒口罩若干，担架1副，棉垫子1个、急救箱1个（急支糖浆、小苏打吸入剂等），移动式消防水幕带若干条，堵漏工具（木楔子，堵漏带、铁丝、铁箍等），应急处置扳手一套、警戒绳1条。

安全部：音响话筒

质检部：便携式监测仪2个、水质监测仪1个

4、演练人员统一着工作服，佩戴防护面具。

十、演练步骤
1.现场准备：

（1）为保证演练顺利进行，所有参演人员9:10到场，逐一检查自己佩戴的劳保及使用的器材完好性，熟悉个人演练程序和环节。

参演演练人员进入会场，进行演练签到。

[解说]各参演人员、观摩人员请到指定区域就位，我们的演练即将开始。

[解说]本次演练情景假设MC车间液氯库房5#液氯储罐根部阀门垫片腐蚀液氯泄漏，氯气下沉到液氯库房地面泄漏点周围，随时都有可能发生氯气大范围扩散、人员中毒危险，必须立即排除险情，避免更大灾害事故发生。

[解说]本次演练的目的是为了及时控制和消除液氯设备泄漏事故的危害，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，提高应急救援人员的协调配合能力，检验预案的可行性。
总指挥侯总：“我宣布临沂瑞丰公司特种设备、重大危险源、安全环保综合应急预案演练现在开始。”
现场模拟演练开始：

[解说]MC中控室气体报警控制器报警，操作人员马红兴确认是液氯库房5号液氯储罐报警仪报警，马红兴通过监控视频发现液氯库房内大量黄绿色气体，发生液氯泄漏。立即向当班值班长李春峰报告。

马红兴：“报告值班长，这是一次演习！5#液氯储罐报警仪报警，现场有液氯泄漏，负压风机已开启吸附。

值班长李春峰：“立刻关闭泄漏点上下游气动阀门！”

[解说]值班长李春峰随即对车间各岗位作出了安排。

值班长李春峰：“各岗位注意，这是一次演习！液氯库房发生氯气泄漏，氯化、脱酸、干燥岗位紧急停车！”

“刘传富立刻关闭泄漏点上下游气动阀门！各岗位组织人员有序疏散！”

氯化岗位主操作刘传富：“氯化岗位收到！”

脱酸岗位主操作逯军一：“脱酸岗位收到！”

干燥包装岗位主操作梅丙新：“干燥岗位收到！”

[解说]氯化岗位、脱酸岗位、干燥包装岗位分别实施了紧急停车，现场人员进行了紧急疏散，撤离岗位并转移到安全地带后，各岗位主操作向值班长进行了汇报。

氯化岗位主操作刘传富：“氯化岗位已停车！”

脱酸岗位主操作逯军一：：“脱酸岗位已停车！”

干燥岗位主操作梅丙新：“干燥包装岗位已停车！”

李春峰：“马红兴，立即在<临沂市危化品风险监测预警群>内报备说明报警原因。”

马红兴拿过李春峰的手机在风险预警群里进行了报备。

[解说]同时，李春峰安排逯军一向ACR车间报告了事故情况。ACR车间对车间人员进行疏散。办公楼、宿舍区域人员均全部向上风向进行疏散。

[解说]为防止意外发生，ACR车间也进行了紧急停车。
值班长李春峰：“班中所有应急人员请立即做好准备，穿戴好应急装备，随时听从应急处置安排！”

[解说]随后值班长李春峰立即向车间主任沈复强汇报事故情况及已采取的初期处置措施。

值班长李春峰：“这是一次演习！MC液氯库房5#液氯储罐发生氯气泄漏，各岗位已经全部停车！各液氯储罐气动阀门关闭，液氯库房吸附风机已开启，现在氯气逐步正在被吸附消散。”

车间主任沈复强：“立刻安排人员开启库房固定的水幕喷淋，对5#液氯储罐安排应急人员对泄漏点使用移动式软管进行吸附，在实施救援过程中一定做好个人安全防护！”

李春峰：“沈国振，立即开启库房外喷淋水幕！”

沈国振：“收到！立即执行！”

沈复强立即向侯总汇报：“报告，侯总，这是一次演习！MC液氯库房发生氯气泄漏，泄漏点在5#液氯储罐附近，各岗位已实施紧急停车，人员撤离，吸附风机和库房水幕喷淋已开启，正准备对泄漏点进行吸附，报告完毕！”（对讲机）

侯总：“为防止氯气外溢，请立即安排人员铺设水幕带、开启室外消防水炮，防止氯气扩散，必要时开启消防水泵增压！”

沈复强：“收到！立即执行！”

沈复强：“袁宗强，立刻组织罐区管理人员在液氯库房四周地面铺设水幕带！注意安全！”（时值南风）

袁宗强 ：“收到！立即执行。”

解说：室外喷淋水幕开启后应急人员沈国振向车间主任沈复强汇报
沈国振：“沈主任！室外喷淋水幕已开启。”

沈复强：“王超、杨钊戴好防毒面具，立即开启库房周围的消防水炮喷雾状水，利用消防水对库房周围进行稀释，驱散氯气。”“ACR车间立即开启消防水泵对消防管道进行增压”

王超、杨钊：“立即执行！”

ACR车间宋传磊：“马上开启消防泵增压！”

[解说]液氯库房为一级重大危险源，有5个50m³液氯储罐，4用1备，液氯在常温常压下极易气化为氯气，氯气为黄绿色气体，有刺激性气味，比重比空气大，泄漏后极易沿地面逸散，氯气不燃烧但可以助燃，与多数易燃气体或蒸汽能形成爆炸性混合物；氯气具有强氧化性和剧毒性，大量吸入容易引起急性中毒甚至死亡，中毒人员需服用解毒糖浆并吸入雾化小苏打解毒。

[解说]水幕带布置、消防炮开启完成后分别向车间主任汇报。

袁宗强  ：“沈主任，水幕带已铺设完成！”

杨钊：“消防水炮已开启！”

车间主任沈复强：“坚守岗位，等待命令！”

[解说]应急处置前期情况，车间主任沈复强向总指挥侯总报告。

沈复强：“报告侯总，室外喷淋、水幕带、消防炮已开启，消防水泵已开启，现场液氯已基本吸附完毕”（对讲机）

总指挥侯总：“尽快查明泄漏点位置。”

沈复强：“收到，立即执行！”

第一阶段：应急响应、应急处置

解说：总指挥侯总立即启动公司级综合应急救援预案，通知各应急小组尽快到位。
解说：同时，侯总立即向沂水县应急局报告事故发生情况。县局接到事故报告后，立即派应急人员到达公司协助开展救援工作。
（同时）侯总：“各应急小组请注意，这是一次演习！液氯库房发生泄漏事故，请立即组织应急人员到应急救援点集合。”

（场景）各组组长带领小组人员迅速到达现场。
通讯联络组王玉福：“通讯联络组报到！”

抢险救援组沈复强：“抢险救援组报到！”

警戒疏散组秦成民：“警戒疏散组报到！”

物资保障组齐玉山：“物资保障组报到！”

环境监测组曹洪峰：“环境监测组报到！”

医疗救护组耿国中：“医疗救护组报到！”

[解说]各小组人员在应急指挥部集合，人员到位后，现场指挥统一作了安排。
侯总：“抢险救援组，利用移动吸附软管，查找液氯泄漏点，作业过程中注意安全！”

侯总：“警戒疏散组，立即对事故现场无关人员进行警戒疏散！”

侯总：“通讯联络组，立即联系周边企业和村庄，告知公司目前的泄漏事故，通知他们做好转移准备！”

警戒疏散组秦成民：“警戒疏散组收到！立即执行。”

抢险救援组沈复强：“抢险救援组收到！立即执行。”（跑的过程下两句） 
通讯联络组王玉福：“通讯联络组收到！立即执行。”

[解说]应急救援组沈复强随即安排刘传富、张学勇查找漏点，李忠昌全程监护。

[解说]警戒疏散组秦成民带领警戒人员魏述刚立即做好厂区西马路和厂区南马路警戒，拉起警戒线，阻止无关社会车辆进入；同时安排疏散人员刘军山组织ACR车间员工从车间疏散逃生通道、安全出口撤离至上风口，MC车间工段长申美辉、袁宗强组织氯化车间、干燥车间从车间相应的疏散逃生通道、安全出口向上风方向转移。

[解说]其他各小组按现场指挥布署，先后进入救援现场。
[解说]各小组分头行动，各负其责，完成相关任务后陆续汇报

警戒疏散组秦成民汇报：“报告侯总，现场人员已安全转移至疏散点，厂区周围马路和事故现场已警戒到位，人员及车辆已实施交通管制。”

侯总：“继续做好现场警戒！”

通讯联络组王玉福汇报：“报告侯总，通讯联络组已向周边企业及村庄通报事故情况，随时做好人员撤离准备！”

侯总：“实时关注事故救援情况，做好通讯联络工作。”

侯总：“物资保障组，打开物资储备库，随时准备调用应急救援物资！”

物资保障组齐玉山：“物资保障组收到！立即执行。”

[解说]物资保障组齐玉山安排周富华飞速赶往物资储备库，紧急打开物资储备库待命，随时准备调用应急物资。

[解说]“抢险救援组人员深入泄漏现场进行排查，查明了泄漏点位置并向车间主任沈复强报告。”

刘传富：“报告沈主任！经排查，5号液氯储罐根部阀门垫片腐蚀泄漏！”

沈复强收到信息后即刻汇报侯总：“报告侯总，经排查：5号液氯储罐根部阀门垫片腐蚀泄漏！。”

侯总：“请继续采取吸附措施！”

[解说]查明泄漏原因后，侯总会同县局专家、技术负责人李涛快速进行分析、研判，制定最佳的方案，安排人员实施倒罐、吸附、更换阀门垫片。

侯总：“立即实施将5号罐液氯导入到1号罐内。”

沈复强:“应急救援组收到。”

沈复强:“指挥部，由于需要将液氯从5号罐液氯导入到1号罐内，需要将5号罐低液位联锁摘除。”

（侯总、李涛、县局专家立即研判后，可以摘除联锁）

侯总：“电仪车间，5号罐低液位联锁马上实施摘除。”

王玉福立即安排电工班对5号罐低液位联锁进行临时性摘除。

联锁摘除后，沈复强安排应急处置人员实施倒罐，将5号罐液氯导入到1号罐内。

倒罐结束后，沈复强向侯总报告：“报告总指挥，已将5号罐液氯导入到1号罐内。”

侯总：“对5号罐进行吸附、抽真空处理，吸附过程中注意安全。”

沈复强：“收到”。

沈复强：“刘传富，张学勇、李忠昌打开5#储罐排污阀，孟现强、沈国振打开尾氯吸附塔进口阀对5#储罐进行吸附！”
刘传富，张学勇、李忠昌、孟现强、沈国振：“收到！立即执行。”
[解说]氯气泄漏会造成环境污染，侯总安排环境监测组进行检测。
侯总：“环境监测组对液氯库房周边的有毒气体浓度和雨水管道下游水样进行监测！”

环境监测组曹洪峰：“环境监测组收到！立即执行。”（带便携式气体监测仪，PH计，取水样瓶）

[解说]随即环境监测组曹洪峰安排耿贵亮监测液氯库房，李永富监测缓冲区域，魏洪宝监测疏散区域有毒气体浓度，魏洪宝对厂区雨水排放口水样进行监测确保对有毒气体浓度超标情况进行及时预警。

[解说]环境监测组曹洪峰发现疑似少量废水，进入厂区雨水排水管网，随即向侯总进行了汇报。”

环境监测组曹洪峰：“报告侯总，在中和洗消过程中疑似有少量洗消废水，进入厂区雨水排水管网。”

[解说]侯总接到信息后向县生态环境局请求支援。

总指挥侯总：“临沂瑞丰公司，液氯库房发生氯气泄漏，正在全力组织应急处置，事故已得到控制，在应急处置洗消过程中，发现有少量洗消废水进入厂区雨水管网，事故现场风向为南风，请求支援！”

主持人：“沂水县生态环境局应急指挥人员到达，总指挥向县生态环境局最新抢险进展进行了简要汇报。生态环境局环境监测组随即在临沂瑞丰高分子材料有限公司环境监测组的配合下开展水质监测和大气监测工作。”
主持人：交警大队对临沂瑞丰高分子材料有限公司主要交通路段进行封路，禁止车辆驶入。

主持人：许家湖卫生院派车辆和人员到公司随时等候调遣。

主持人：消防大队庐山中队派消防车到达液氯库房区域，实施紧急喷水。
[解说]公司环境监测组人员连续检测现场气体浓度降至安全范围、取水样监测未发现异常情况，监测组曹洪峰报告。
环境监测组曹洪峰：“报告侯总，目前，事发现场及周边大气污染物监测达到规定值要求，厂区雨水排放口未出现超标排放。”

侯总：“继续检测！

[解说]5#储罐经吸附、抽真空罐内压力将至负压。
侯总：沈主任，5#储罐内压力，已降至安全范围，立即进入泄漏区进行更换阀门垫片抢修，做好安全防护，及时汇报现场状况。”

抢险救援组沈复强：“收到！立即执行。”

[解说]随后抢险救援组沈复强做了安排。

车间主任沈复强：“刘传富，张学勇、李忠昌，穿戴好应急防护用品，对5号液氯储罐根部阀门垫片进行更换，李忠昌实施全过程监护，注意安全！”

刘传富，张学勇、李忠昌齐声回答：“立即执行！”

更换垫片过程...
紧急抢险组刘传富：“报告沈主任，抢险人员（李忠昌）有中毒迹象。”

抢险救援组沈复强：“戚厚强、牛洪强立刻用担架将伤员抬离现场，逯军一协助撤离。

[解说]车间主任沈复强安排牛洪强、戚厚强利用担架，将中毒人员转移到安全地带。

侯总：“医疗救护组，请对现场中毒人员进行救护处理！”

医疗救护组耿国中：“收到！立即执行。”。

[解说]耿国中带领（车间）医疗救护人员对李忠昌现场实施救护。

经现场救护，李忠昌呼吸微弱，属于急性中毒。医疗救护组耿国中立即安排人员对李忠昌用药物和吸入雾状小苏打进行解毒并寻求临沂市中心医院救助（现场打120...）。

[解说]刘传富、张学勇更换阀门垫片后，利用氨水喷洒检验泄漏点已完全封堵，为确保安全，后期使用需打压试漏，防止再次发生泄漏。更换阀门垫片实施完成后抢险救援组人员向车间主任汇报。

抢险救援组人员刘传富：“沈主任！5号液氯储罐根部阀门垫片已更换完成，现场设备设施已恢复正常状态。”

抢险救援组沈复强：“宋传磊，立即关停消防水泵，现场应急救援队人员关闭消防水炮和水幕带。”“李春峰，安排抢险救援人员携带应急器材进行洗消处理！”

抢险救援组宋传磊：“收到！”
抢险救援组李春峰：“收到！”

李春峰：“请抢险救援人员，携带好应急器材到洗消点进行洗消！”（刘传富辅助开启洗眼器淋洗设施。）

第二阶段：中和、洗消
[解说]抢险救援组人员携带应急器材到达洗消点进行彻底洗消，防止被污染的应急救援物资对人员造成二次伤害。同时对5号罐周围地面喷洒雾状水或低浓度碱液进行洗消。
[解说]洗消完毕后，抢险救援组沈复强向现场指挥报告。

抢险救援沈复强：“报告侯总，人员和工具洗消完毕！”

环境监测组曹洪峰：“报告侯总，现场洗消废水已排入事故水池，相应废气治理设施运行正常！”

[解说]所有事故水均已进入应急事故水池，未发现事故水外排。环境监测组对周边环境进行了监测，水、大气环境良好，没有对外部环境造成影响。

[解说]至此，特种设备、重大危险源、安全环保综合应急预案演练顺利完成，请各应急小组到会场指定地点集合，查点本组人数后向副总指挥汇报人员到位情况：

警戒疏散组秦成民：“警戒疏散组人员全部到位.”

通讯联络组王玉福：“通讯联络组人员全部到位.”

物资保障组齐玉山：“物资保障组人员全部到位.”

环境监测组曹洪峰：“环境监测组人员全部到位.”

医疗救护组耿国中：“医疗救护组人员全部到位.”

抢险救援组沈复强：“抢险救援组人员全部到位.”

（3）第三阶段  演练尾声 总结

侯总同有关重要岗位人员研究总结事故原因和安全措施。

总指挥侯总：“各救援小组人员已全部到位，应急演练工作结束后，应急救援小组做好本次应急处置工作的评审。”

“通过此次演练，各参演单位和人员进一步熟悉了应急救援流程，巩固了应急救援知识、应急救援程序，达到了预期目的，取得了圆满成功......。”
“我宣布，特种设备、重大危险源、安全环保综合应急预案演练到此结束。”


